Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 11. Настройка и оптимизация | След.

# 11.9. Настройка виртуальных серверов

Очень часто FreeBSD используется для размещения сайтов, когда один сервер работает в сети как несколько серверов. Это достигается присвоением нескольких сетевых адресов одному интерфейсу.

У сетевого интерфейса всегда есть один ''настоящий'' адрес, хотя он может иметь любое количество ''синонимов'' (alias). Эти синонимы обычно добавляются путём помещения соответствующих записей в `/etc/rc.conf`.

Синоним для интерфейса `fxp0` выглядит следующим образом:

    ifconfig_fxp0_alias0="inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask xxx.xxx.xxx.xxx"

Заметьте, что записи синонимов должны начинаться с alias0 и идти далее в определенном порядке (например, _alias1, _alias2, и т.д.). Конфигурационный процесс остановится на первом по порядку отсутствующем числе.

Определение маски подсети для синонима очень важно, но к счастью, так же просто. Для каждого интерфейса должен быть один адрес с истинной маской подсети. Любой другой адрес в сети должен иметь маску подсети, состоящую из всех единичек (что выражается как `255.255.255.255` или как `0xffffffff`).

Например, рассмотрим случай, когда интерфейс `fxp0` подключён к двум сетям, к сети `10.1.1.0` с маской подсети `255.255.255.0` и к сети `202.0.75.16` с маской `255.255.255.240`. Мы хотим, чтобы система была видна по IP, начиная с `10.1.1.1` по `10.1.1.5` и с `202.0.75.17` по `202.0.75.20`. Как было сказано выше, только первый адрес в заданном диапазоне (в данном случае, `10.0.1.1` и `202.0.75.17`) должен иметь реальную маску сети; все остальные (с `10.1.1.2` по `10.1.1.5` и с `202.0.75.18` по `202.0.75.20`) должны быть сконфигурированы с маской сети `255.255.255.255`.

Для этого должны быть внесены следующие записи:

     ifconfig_fxp0="inet 10.1.1.1 netmask 255.255.255.0"
     ifconfig_fxp0_alias0="inet 10.1.1.2 netmask 255.255.255.255"
     ifconfig_fxp0_alias1="inet 10.1.1.3 netmask 255.255.255.255"
     ifconfig_fxp0_alias2="inet 10.1.1.4 netmask 255.255.255.255"
     ifconfig_fxp0_alias3="inet 10.1.1.5 netmask 255.255.255.255"
     ifconfig_fxp0_alias4="inet 202.0.75.17 netmask 255.255.255.240"
     ifconfig_fxp0_alias5="inet 202.0.75.18 netmask 255.255.255.255"
     ifconfig_fxp0_alias6="inet 202.0.75.19 netmask 255.255.255.255"
     ifconfig_fxp0_alias7="inet 202.0.75.20 netmask 255.255.255.255"

Пред. | Начало | След.
Настройка карт сетевых интерфейсов | Уровень выше | Файлы настройки

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.