Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 2. Установка FreeBSD | След.

# 2.12. Расширенное руководство по установке

Предоставлено Valentino Vaschetto.

Этот раздел описывает особые случаи установки FreeBSD.

## 2.12.1. Установка FreeBSD на систему без монитора или клавиатуры

Этот тип установки называется ''установка без монитора'', потому что на компьютере, на который вы пробуете установить FreeBSD или не подсоединен монитор, или даже нет VGA выхода. Вы спросите, как это возможно? Используя последовательную консоль. Последовательная консоль в своей основе имеет другой компьютер, который служит дисплеем и клавиатурой для системы. Чтобы сделать это, создайте инсталляционные дискеты, как описано в Разд. 2.2.7.

Чтобы модифицировать дискеты для загрузки с последовательной консоли, следуйте этой инструкции:

1. Включение загрузки с последовательной консоли

   Если вы произведете загрузку с только что полученных дискет, FreeBSD загрузится в нормальный режим установки. Мы хотим, чтобы FreeBSD загрузилась на последовательную консоль для нашей установки. Чтобы сделать это, смонтируйте `kern.flp` на вашу систему FreeBSD используя команду mount(8).

       # mount /dev/fd0 /mnt

   Теперь, когда дискета смонтирована, нужно перейти в каталог `/mnt`:

       # cd /mnt

   Сейчас вам нужно настроить дискету для загрузки в последовательную консоль. Создайте файл `boot.config`, содержащий /boot/loader -h. Это нужно для того, чтобы передать загрузчику флаг загрузки с последовательной консоли.

       # echo "/boot/loader -h" > boot.config

   Теперь, когда ваша дискета правильно настроена, размонтируйте ее с помощью команды umount(8):

       # cd /
       # umount /mnt

   Теперь удалите дискету из дисковода.

2. Подсоединение нуль-модемного кабеля

   Теперь нужно соединить два компьютера нуль-модемным кабелем. Просто подсоедините этот кабель к последовательным портам двух компьютеров. Обычный последовательный кабель не будет работать, вам потребуется нуль-модемный кабель, поскольку в нем некоторые соединения перевернуты.

3. Загрузка для установки

   Настало время начать установку. Вставьте диск `kern.flp` в дисковод компьютера, на который вы будете производить установку без монитора и включите его.

4. Подключение к компьютеру без монитора

   Теперь вы можете подключиться к этому компьютеру с помощью cu(1):

       # cu -l /dev/cuaa0

Это все! Теперь вы можете управлять компьютером без монитора через сессию `cu`. Будет запрошен диск `mfsroot.flp`, затем появится выбор типа терминала. Выберите цветную консоль FreeBSD и проводите установку!

Пред. | Начало | След.
Решение проблем | Уровень выше | Подготовка собственного источника установки

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.