Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 2. Установка FreeBSD | След.

# 2.2. Перед установкой

## 2.2.1. Соберите информацию о компьютере

Перед установкой FreeBSD попытайтесь собрать информацию об устройствах компьютера. Во время установки FreeBSD покажет информацию об устройствах (жестких дисках, сетевых картах, CDROM и т.д.) с номером модели и производителем. FreeBSD также попытается определить правильную конфигурацию для этих устройств, включая информацию об IRQ и портах ввода-вывода. Из-за возможных проблем с оборудованием этот процесс не всегда завершается успешно, и возможно вам придется исправлять определенную FreeBSD конфигурацию.

Если у вас уже есть установленная операционная система, например Windows® или Linux, неплохо будет использовать ее возможности для просмотра настроек оборудования. Если вы не уверены, какие настройки карты расширения использовать, можете найти их на самой карте. Часто используемые номера прерываний 3, 5 и 7, порты ввода- вывода обычно пишутся в шестнадцатеричном виде, например 0x330.

Мы рекомендуем распечатать эту информацию перед установкой FreeBSD. Вам может помочь использование таблицы вроде этой:

Таблица 2-1. Пример сведений об оборудовании

Название устройства | IRQ | Порт ввода-вывода | Примечания
--- | --- | --- | ---
Первый жесткий диск | нет | нет | 40 GB, Seagate, первый IDE master
CDROM | нет | нет | Первый IDE slave
Второй жесткий диск | нет | нет | 20 GB, IBM, второй IDE master
Первый IDE контроллер | 14 | 0x1f0 |
Сетевая карта | нет | нет | Intel® 10/100
Модем | нет | нет | 3Com® 56K факс-модем, COM1
... |  |  |

## 2.2.2. Сделайте резервное копирование данных

Если компьютер, на который вы устанавливаете FreeBSD, содержит важные данные, убедитесь в наличии резервных копий и проверьте их сохранность перед установкой FreeBSD. Во время установки FreeBSD запросит подтверждение перед тем, как записать данные на диск, но, если процесс запущен, изменения нельзя отменить.

## 2.2.3. Решите куда установить FreeBSD

Если вы хотите, чтобы FreeBSD использовала весь жесткий диск, не о чем беспокоиться -- можете пропустить этот раздел.

Однако, если нужно совмещать FreeBSD с другими операционными системами, необходимо иметь представление как данные размещаются на диске и как это касается вас.

### 2.2.3.1. Разделы диска для i386™

Диск PC может быть поделен на отдельные части. Эти части называют разделами. Первоначально PC поддерживал только четыре раздела на диск. Эти разделы называются главными разделами. Чтобы обойти это ограничение и дать возможность создавать более чем четыре раздела, был создан новый тип раздела, расширенный раздел. Диск может содержать только один расширенный раздел. Специальные разделы, называемые логическими разделами, могут быть созданы внутри расширенного раздела.

Каждый раздел имеет ID раздела -- номер, который используется для определения типа данных на разделе. FreeBSD использует ID раздела 165.

Как правило, каждая операционная система, которую вы используете, определяет разделы своим способом. Например, DOS и ее потомки, такие как Windows, присваивают каждому главному и логическому разделу букву диска, начиная с `C:`.

FreeBSD нужно устанавливать в главный раздел. FreeBSD может хранить все свои данные, включая создаваемые вами файлы, на этом одном разделе. Тем не менее, если дисков много, вы можете создать разделы FreeBSD на всех дисках или на некоторых из них. При установке FreeBSD должен быть доступен по крайней мере один раздел. Это может быть чистый, подготовленный для установки раздел, или раздел с данными, которые больше не нужны.

Если все разделы на диске уже используются, вы должны освободить один из них для FreeBSD, используя программы, поставляемые с имеющейся операционной системой (например, `fdisk` для DOS или Windows).

Если есть резервный раздел, используйте его. Однако, возможно сначала придется ужать один или несколько существующих разделов.

FreeBSD для установки нужен диск не менее 100 MB. Однако, это оченьминимальная установка, при которой не останется места для ваших личных файлов. Более реальный объем -- 250 MB без графической оболочки, и более 350 MB с графической оболочкой. Если вы собираетесь устанавливать большое количество дополнительного ПО, понадобится еще больше дискового пространства.

Вы можете использовать коммерческие программы, такие как PartitionMagic®, для изменения размера разделов и освобождения места под FreeBSD. Каталог `tools` на CDROM содержит две свободно распространяемых утилиты, которые могут быть использованы для этой задачи. Они называются FIPS и PResizer. Документация на обе эти утилиты доступна из того же каталога. FIPS, PResizer, и PartitionMagic могут изменять размер разделов FAT16 и FAT32, используемых системами от MS-DOS® до Windows ME. PartitionMagic это единственная известная программа, способная изменять размер NTFS.

> Внимание: Неправильное использование этих утилит может привести к уничтожению данных на диске. Удостоверьтесь в наличии свежих и исправных резервных копий данных перед их использованием.

Пример 2-1. Использование существующего раздела без изменения

Представьте что в компьютере один 4 GB диск, на котором уже установлена Windows, и диск разбит на два логических диска `C:` и `D:`, каждый по 2 GB. 1 GB данных на `C:`, и 0.5 GB данных на `D:`.

Это означает, что диск состоит из двух разделов, по одному на каждую букву. Вы можете скопировать все данные с `D:` на `C:`, это освободит второй раздел для FreeBSD.

Пример 2-2. Сжатие существующих разделов

Представьте, что в компьютере один 4 GB диск, на котором уже установлена Windows. При установке Windows вы создали один большой раздел, получив при этом диск `C:` размером 4 GB. Вы используете 1.5 GB, и хотите выделить 2 GB для FreeBSD.

Для установки FreeBSD нужно выбрать:

1. Сделать резервную копию Windows, затем переустановить Windows, выделив 2 GB под ее раздел.

2. Использовать одну из утилит, таких как PartitionMagic, описанную выше, для сжатия раздела Windows.

### 2.2.3.2. Разделы диска для Alpha

Вам потребуется выделенный диск для FreeBSD на Alpha. В настоящее время невозможно установить две операционные системы на диск. В зависимости от конкретного компьютера Alpha, диск может быть SCSI или IDE, главное, чтобы ваш компьютер мог с него загружаться.

В соответствии с соглашениями, принятыми в руководствах Digital / Compaq, весь SRM ввод показан в верхнем регистре. SRM нечувствителен к регистру.

Для поиска имен и типов дисков на компьютере используйте команду SHOW DEVICE SRM консоли:

    >>>SHOW DEVICE
    dka0.0.0.4.0               DKA0           TOSHIBA CD-ROM XM-57  3476
    dkc0.0.0.1009.0            DKC0                       RZ1BB-BS  0658
    dkc100.1.0.1009.0          DKC100             SEAGATE ST34501W  0015
    dva0.0.0.0.1               DVA0
    ewa0.0.0.3.0               EWA0              00-00-F8-75-6D-01
    pkc0.7.0.1009.0            PKC0                  SCSI Bus ID 7  5.27
    pqa0.0.0.4.0               PQA0                       PCI EIDE
    pqb0.0.1.4.0               PQB0                       PCI EIDE

Этот пример с Digital Personal Workstation 433au показывает три подключенных диска. Первый -- устройство CDROM с именем `DKA0`, другие два называются `DKC0` и `DKC100` соответственно.

Диски с именами `DKx` -- SCSI диски. Например, `DKA100` означает SCSI диск со SCSI целевым ID 1 на первой SCSI шине (A), в то время как `DKC300` означает SCSI диск с SCSI ID 3 на третьей SCSI шине (C). Имя устройства `PKx` означает SCSI адаптер. Как показано в выводе SHOW DEVICE, SCSI устройство CDROM определяется как любой другой жесткий диск SCSI.

Имена IDE дисков выглядят как `DQx`, в то время как `PQx` -- IDE контроллер.

## 2.2.4. Соберите информацию о конфигурации сети

Если вы хотите подключиться к сети в процессе установки FreeBSD (например, при установке с FTP или NFS сервера), нужно знать конфигурацию сети. Вам будет предложено ввести эту информацию, чтобы FreeBSD смогла подключиться к сети для продолжения установки.

### 2.2.4.1. Подключение к сети Ethernet, или через кабельный/DSL модем

Если вы подключаетесь к сети Ethernet, или соединение с интернет подключено к Ethernet через кабельный или DSL модем, понадобится следующая информация:

1. IP адрес

2. IP адрес шлюза по умолчанию

3. Имя хоста

4. IP адрес DNS сервера

5. Маска подсети

Если у вас нет этой информации, спросите системного администратора или провайдера интернет. Они могут сказать, что данные присваиваются автоматически, с использованием DHCP. Если это так, запомните это.

### 2.2.4.2. Подсоединение с помощью модема

Если вы дозваниваетесь до провайдера с помощью обычного модема, вы все же сможете установить FreeBSD через интернет, но это займет очень много времени.

Вам нужно знать:

1. Номер телефона провайдера

2. COM порт, к которому подключен модем

3. Имя пользователя и пароль учетной записи для доступа в интернет

## 2.2.5. Проверьте сведения об обнаруженных ошибках FreeBSD

Хотя проект FreeBSD борется за то, чтобы каждый релиз FreeBSD был настолько стабильным, насколько это возможно, ошибки порой вкрадываются в процесс разработки. В очень редких случаях эти ошибки влияют на процесс установки. Как только эти проблемы обнаруживаются и исправляются, они попадают в сообщения об ошибках FreeBSD, находящиеся на сайте FreeBSD. Вы можете проверить сообщения об ошибках перед установкой, чтобы убедиться, что не существует проблем, о которых стоит беспокоиться.

Информация о релизах, включая сообщения об ошибках каждого релиза, находится странице информации о релизах сайта FreeBSD.

## 2.2.6. Получение установочных файлов FreeBSD

Программа установки FreeBSD может установить FreeBSD из файлов, расположенных в одном из следующих мест:

Локальный диск

- CDROM или DVD

- Раздел DOS на вашем компьютере

- Лента SCSI или QIC

- Гибкие диски

Сеть

- FTP сервер (через файрволл или HTTP прокси, если потребуется)

- NFS сервер

- Соединение через параллельный или последовательный порт

Если вы купили FreeBSD на CD или DVD, у вас уже есть все, что нужно, переходите к следующему разделу (Разд. 2.2.7).

Если у вас нет установочных файлов FreeBSD, перейдите к Разд. 2.13, который описывает, как подготовиться к установке FreeBSD любым указанным выше способом. После прочтения этого раздела, вернитесь сюда и прочтите Разд. 2.2.7.

## 2.2.7. Подготовка загрузочных дисков

Процесс установки FreeBSD начинается с загрузки в ваш компьютер программы установки FreeBSD -- эта программа не запускается из других операционных систем. Компьютер обычно загружает операционную систему, установленную на жестком диске, но также может быть настроен для использования ''загрузочной'' дискеты. Большинство современных компьютеров могут также загрузиться с компакт-диска в приводе CDROM.

> Подсказка: Если у вас есть FreeBSD на CDROM или DVD (купленный или записанный самостоятельно), и компьютер позволяет загрузку с CDROM или DVD (обычно этот пункт в BIOS называется ''Boot Order'' или что-то вроде), можете пропустить этот раздел. Образы FreeBSD CDROM и DVD являются загрузочными и могут быть использованы для установки FreeBSD без какой-либо специальной подготовки.

Для создания загрузочных дисков сделайте следующее:

1. Получение образов загрузочных дисков

   Загрузочные диски есть на установочном диске в каталоге `floppies/`, и могут быть также закачаны из каталога floppies, ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/<arch>/<version>-RELEASE/floppies/. Замените <arch> и <version> архитектурой компьютера и номером версии, которую вы хотите установить, соответственно. Например, загрузочные дискеты FreeBSD 5.3-RELEASE для i386™ находятся в ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/i386/5.3-RELEASE/floppies/.

   Расширение файла образа диска `.flp`. Каталог `floppies/` содержит множество разных образов, ваш выбор будет зависеть от устанавливаемой версии FreeBSD и, в некоторых случаях, от конфигурации компьютера. Если вы устанавливаете FreeBSD 4.X, в большинстве случаев понадобятся всего лишь два файла, `kern.flp` и `mfsroot.flp`. При установке FreeBSD 5.X в большинстве случаев потребуются три дискеты, `boot.flp`, `kern1.flp`, и `kern2.flp`. Обратитесь к файлу `README.TXT` в том же каталоге за свежей информацией об этих образах дисков.

   > Замечание: Дополнительные драйверы устройств могут потребоваться в некоторых системах 5.X, старше чем FreeBSD 5.3. Эти драйверы находятся в образе `drivers.flp`.

   > Важно: FTP клиент должен использовать бинарный режим для загрузки образов дисков. Некоторые веб браузеры используют текстовый (ASCII) режим, который точно не позволит загрузиться с этих дисков.

2. Подготовка дискет

   Необходимо подготовить по одной дискете на каждый загруженный образ. Эти дискеты должны быть без дефектов. Лучший способ проверить это -- отформатировать дискеты самостоятельно. Не доверяйте заводскому форматированию дискет. Утилита форматирования в Windows не сообщит о наличии плохих секторов, она просто пометит их как ''плохие'' и проигнорирует. Советуем использовать новые дискеты если вы выбрали этот способ установки.

   > Важно: Если при попытке установки FreeBSD программа установки рушится, зависает, или делает что-то не так, сразу проверьте дискеты. Попробуйте записать образы на новые дискеты и попытайтесь еще раз.

3. Запись образов на дискеты

   Файлы с расширением `.flp` это не обычные файлы, которые можно записать на диск. Это образы всего содержимого диска. Это означает, что вы не можете просто скопировать их с одного диска на другой. Вместо этого, нужно использовать специальные утилиты для записи образов на диск.

   Если вы записываете дискеты на компьютере под MS-DOS/Windows, используйте утилиту `fdimage`.

   Если вы используете образы с CDROM, и буква вашего CDROM `E:`, запустите ее так:

       E:\> tools\fdimage floppies\kern.flp A:

   Повторите эту команду для каждого файла `.flp`, вставляя новую дискету каждый раз, пометьте каждый диск именем файла, который вы скопировали на него. Измените команду если потребуется, в зависимости от места, куда вы поместили файлы `.flp`. Если у вас нет CDROM, `fdimage` может быть загружена из каталога `tools` FTP сервера FreeBSD.

   Если вы записываете дискеты под UNIX® (например, под другой системой FreeBSD), используйте утилиту dd(1) для записи образов непосредственно на дискеты. Под FreeBSD запустите:

       # dd if=kern.flp of=/dev/fd0

   Под FreeBSD, `/dev/fd0` означает первый гибкий диск (диск `A:`). `/dev/fd1` будет диском `B:`, и так далее. Другие UNIX системы могут по-другому именовать устройства гибких дисков, вам возможно понадобится прочитать документацию по соответствующей системе.

Теперь вы готовы к установке FreeBSD.

Пред. | Начало | След.
Установка FreeBSD | Уровень выше | Начало установки

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.