Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 16. Устройства хранения | След.

# 16.15. Шифрование дисковых разделов

Текст предоставил Lucky Green.

FreeBSD предоставляет прекрасную возможность по защите от несанкционированного доступа к данным. Права на доступ к файлам и технология принудительного контроля доступа MAC (Mandatory Access Control) (смотрите see Гл. 15) помогают предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к данным, при условии работы операционной системы и компьютера. Однако права доступа, контролируемые операционной системой, не имеют значения, если нападающий получает физический доступ к компьютеру и может просто перенести жёсткий диск на другую машину для копирования и дальнейшего анализа важных данных.

Вне зависимости от того, как атакующий завладел жёстким диском или выключенным компьютером, технология gbde (GEOM Based Disk Encryption - шифрование диска на уровне GEOM) может защитить данные файловой системы компьютера даже против очень заинтересованной атакующей стороны с достаточными ресурсами. В отличие от громоздких систем шифрования, которые шифруют отдельные файлы, gbde шифрует в прозрачном режиме файловую систему в целом, при этом данные в открытом виде на диск никогда не записываются.

## 16.15.1. Включение gbde в ядре

1. Получите права пользователя `root`

   Настройка gbde требует права доступа администратора системы.

       % su -
               Password:

2. Проверьте номер версии операционной системы

   Для работы gbde(4) требуется FreeBSD 5.0 и выше.

       # uname -r
               5.0-RELEASE

3. Включите поддержку gbde(4) в конфигурационный файл ядра

   При помощи вашего любимого текстового редактора добавьте следующую строку в файл конфигурации вашего ядра:

   options GEOM_BDE

   Выполните конфигурацию, компиляцию и установку нового ядра FreeBSD. Этот процесс описан в Гл. 8.

   Перезагрузитесь, запустив новое ядро.

## 16.15.2. Подготовка зашифрованного жёсткого диска

В следующем примере предполагается, что в вашу систему вы добавляете новый винчестер, на котором будет располагаться единственный раздел с зашифрованными данными. Этот раздел будет монтироваться в каталог `/private`. gbde может также использоваться для шифрования `/home` и `/var/mail`, но это требует более сложной последовательности действий, что выходит за рамки этого вводного материала.

1. Подключите новый жёсткий диск

   Установите новый диск в систему, как это описано в Разд. 16.3. В рамках этого примера раздел, соответствующий новому жёсткому диску, будет называться `/dev/ad4s1c`. Устройства `/dev/ad0s1*` представляют существующие стандартные разделы FreeBSD нашей тестовой системы.

       # ls /dev/ad*
               /dev/ad0        /dev/ad0s1b     /dev/ad0s1e     /dev/ad4s1
               /dev/ad0s1      /dev/ad0s1c     /dev/ad0s1f     /dev/ad4s1c
               /dev/ad0s1a     /dev/ad0s1d     /dev/ad4

2. Создайте каталог для размещения файлов блокировок GBDE

       # mkdir /etc/gbde

   Файл блокировки gbde содержит информацию, которая нужна gbde для доступа к зашифрованному разделу. Не имея доступа к файлу блокировки, gbde не сможет расшифровать данные, хранимые в зашифрованном разделе, без значительного ручного вмешательства, что программно не поддерживается. Каждый зашифрованный раздел использует отдельный файл блокировки.

3. Инициализируйте раздел gbde

   Перед началом работы с разделом gbde его необходимо проинициализировать. Эта инициализация производится только один раз:

       # gbde init /dev/ad4s1c -i -L /etc/gbde/ad4s1c

   gbde(8) запустит редактор, что позволит вам задать в шаблоне различные конфигурационные параметры. При работе с файловыми системами UFS1 и UFS2 задайте значение sector_size равным 2048:

       $FreeBSD: src/sbin/gbde/template.txt,v 1.1 2002/10/20 11:16:13 phk Exp $
               #
               # Sector size is the smallest unit of data which can be read or written.
               # Making it too small decreases performance and decreases available space.
               # Making it too large may prevent filesystems from working.  512 is the
               # minimum and always safe.  For UFS, use the fragment size
               #
               sector_size     =       2048
               [...]

   gbde(8) дважды запросит ввод пароля, который будет использоваться для защиты данных. Пароль в обоих случаях должен вводиться одинаковый. Возможности gbde по защите ваших данных полностью зависят от качества выбранной вами ключевой фразы. [1]

   По команде `gbde init` создаётся файл блокировок для вашего раздела gbde, который в нашем случае будет иметь имя `/etc/gbde/ad4s1c`.

   > Предостережение: Резервные копии файлов блокировок gbde должны храниться вместе с содержимым шифруемых разделов. Хотя удаление только блокировочного файла не сможет противостоять дешифрации атакующим раздела gbde, без этого файла даже легитимный пользователь не сможет получить доступ к данным без определённых и значительных усилий, что не поддерживается gbde(8) и его разработчиком.

4. Подключите зашифрованный раздел к системе

       # gbde attach /dev/ad4s1c -l /etc/gbde/ad4s1c

   Будет выдан запрос на ввод ключевой фразы, которую вы выбирали во время инициализации зашифрованного раздела. Новое защищённое устройство будет видно в каталоге `/dev` под названием `/dev/device_name.bde`:

       # ls /dev/ad*
               /dev/ad0        /dev/ad0s1b     /dev/ad0s1e     /dev/ad4s1
               /dev/ad0s1      /dev/ad0s1c     /dev/ad0s1f     /dev/ad4s1c
               /dev/ad0s1a     /dev/ad0s1d     /dev/ad4        /dev/ad4s1c.bde

5. Создайте файловую систему на зашифрованном устройстве

   Как только защищённое устройство будет подключено к системе, вы сможете создать на нём файловую систему. Для этого используется утилита newfs(8). Так как инициализация новой файловой системы UFS2 происходит быстрее, чем инициализация файловой системы старого формата UFS1, то рекомендуется использовать newfs(8) с параметром -O2.

   > Замечание: Во FreeBSD 5.1-RELEASE и последующих релизах параметр -O2 используется по умолчанию.

       # newfs -U -O2 /dev/ad4s1c.bde

   > Замечание: Запуск команды newfs(8) должен выполняться над подключенном разделе gbde, который идентифицируется по расширению `*.bde` в имени устройства.

6. Смонтируйте зашифрованный раздел

   Создайте точку монтирования для зашифрованной файловой системы.

       # mkdir /private

   Смонтируйте защищённую файловую систему.

       # mount /dev/ad4s1c.bde /private

7. Проверьте доступность зашифрованной файловой системы

   Защищённая файловая система теперь должна быть доступна утилите df(1) и доступной для использования.

       % df -H
               Filesystem        Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
               /dev/ad0s1a      1037M    72M   883M     8%
               /devfs            1.0K   1.0K     0B   100%    /dev
               /dev/ad0s1f       8.1G    55K   7.5G     0%    /home
               /dev/ad0s1e      1037M   1.1M   953M     0%    /tmp
               /dev/ad0s1d       6.1G   1.9G   3.7G    35%    /usr
               /dev/ad4s1c.bde   150G   4.1K   138G     0%    /private

## 16.15.3. Монтирование имеющихся зашифрованных файловых систем

После каждой загрузки для каждой защищённой файловой системы перед их использованием должны выполняться повторное подключение к системе, проверка на наличие ошибок и монтирование. Требуемые для этого команды должны выполняться пользователем `root`.

1. Подключение gbde-раздела к системе

       # gbde attach /dev/ad4s1c -l /etc/gbde/ad4s1c

   Будет выдан запрос на ввод ключевой фразы, выбранной на этапе инициализации зашифрованного раздела gbde.

2. Проверка файловой системы на наличие ошибок

   Так как защищаемая файловая система не может пока быть указана в файле `/etc/fstab` для автоматического монтирования, то она должны проверяться на наличие ошибок посредством ручного запуска fsck(8) до её монтирования.

       # fsck -p -t ffs /dev/ad4s1c.bde

3. Монтирование зашифрованной файловой системы

       # mount /dev/ad4s1c.bde /private

   Теперь защищённая файловая система доступна для работы.

### 16.15.3.1. Автоматическое монтирование зашифрованных разделов

Для автоматического подключения, проверки и монтирования зашифрованного раздела можно создать скрипт, но во соображениям безопасности в этом скрипте пароля для gbde(8) быть не должно. Поэтому рекомендуется запускать такие скрипты вручную, а пароль задавать с консоли или сеанса ssh(1).

## 16.15.4. Криптографическая защита, применяемая в gbde

gbde(8) шифрует содержимое секторов при помощи 128-битного AES в режиме CBC. Каждый сектор диска шифруется различным ключом AES. Более полная информацию о системе шифрования gbde, включая алгоритм генерации ключей для секторов из ключевой фразы, вводимой пользователем, можно найти на страницах справочной системы о gbde(4).

## 16.15.5. Вопросы совместимости

sysinstall(8) несовместим с устройствами, зашифрованными gbde. Все устройства `*.bde` перед запуском sysinstall(8) должны быть отключены от системы, или эта утилита аварийно завершит работу на этапе обнаружения устройств. Для отключения защищённого устройства, используемого в нашем примере, воспользуйтесь такой командой:

    # gbde detach /dev/ad4s1c

Также заметьте, что, так как vinum(4) работает не через подсистему geom(4), то вы не можете использовать тома vinum с gbde.

### Примечания

[1] | Советы по выбору легкозапоминающихся ключевых фраз можно найти на сайте Diceware Passphrase.

Пред. | Начало | След.
Квотирование файловых систем | Уровень выше | Менеджер дискового пространства Vinum

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.