Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 2. Установка FreeBSD | След.

# 2.10. Поддерживаемое оборудование

В настоящее время FreeBSD работает на разнообразных PC, с шинами ISA, VLB, EISA, и PCI с процессорами ''x86'' от Intel, AMD, Cyrix, или NexGen, так же как и с множеством компьютеров на процессорах Compaq Alpha. Поддерживаются также IDE или ESDI диски, различные SCSI контроллеры, карты PCMCIA, устройства USB, сетевые карты и карты последовательных портов. FreeBSD также поддерживает шину MCA от IBM.

Список поддерживаемого оборудования поставляется с каждым релизом FreeBSD в информации о поддерживаемом FreeBSD оборудовании. Этот документ обычно может быть найден в файле `HARDWARE.TXT` в корневом каталоге CDROM, дистрибутива на FTP или в меню документации sysinstall. В нем находится список аппаратных устройств, которые поддерживаются этим релизом FreeBSD для данной архитектуры. Копии списка поддерживаемого оборудования для различных релизов и архитектур также можно найти на странице Информации о релизах сайта FreeBSD.

Пред. | Начало | След.
После установки | Уровень выше | Решение проблем

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.