Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 5. X Window System | След.

# 5.4. Конфигурация X11

Текст предоставил Christopher Shumway.

## 5.4.1. Перед тем, как начать

Перед настройкой X11 необходима следующая информация о конфигурируемой системе:

- Характеристики монитора

- Набор микросхем, используемый в видеоадаптере

- Объём видеопамяти

Характеристики монитора используются в X11 для определения рабочего разрешения и частоты. Эти характеристики обычно могут быть получены из документации, которая прилагается к монитору или с сайта производителя. Тут нужны два диапазона значений, для частоты горизонтальной развёртки и для частоты вертикальной синхронизации.

Набор микросхем графического адаптера определяет, модуль какого драйвера использует X11 для работы с графическим оборудованием. Для большинства типов микросхем это может быть определено автоматически, но все же его полезно знать на тот случай, когда автоматическое определение не работает правильно.

Объём видеопамяти графического адаптера определяет разрешение и глубину цвета, с которым может работать система. Это важно, чтобы пользователь знал ограничения системы.

## 5.4.2. Конфигурирование X11

Процесс настройки X11 является многошаговым. Первый шаг заключается в построении начального конфигурационного файла. Работая с правами суперпользователя, просто запустите:

    # Xorg -configure

Для XFree86 запустите:

    # XFree86 -configure

При этом в каталоге `/root` будет создан скелет конфигурационного файла X11 под именем `xorg.conf.new` (там, куда после su(1) или непосредственного входа будет указывать переменная `$HOME`). Для XFree86, этот файл называется `XF86Config.new`. Программа X11 сделает попытку распознать графическое оборудование системы и запишет конфигурационный файл, загружающий правильные драйверы для обнаруженного оборудования в системе.

Следующим шагом является тестирование существующей конфигурации для проверки того, что Xorg может работать с графическим оборудованием в настраиваемой системе. Для этого выполните:

    # Xorg -config xorg.conf.new

Пользователям XFree86 необходимо выполнить:

    # XFree86 -xf86config XF86Config.new

Если появилась чёрно-белая сетка и курсор мыши в виде X, то настройка была выполнена успешно. Для завершения тестирования просто нажмите одновременно Ctrl+Alt+Backspace.

> Замечание: Если мышь не работает, ее необходимо настроить. Обратитесь к Разд. 2.9.10 в главе об установке FreeBSD.

Теперь выполните тонкую настройку в файле `xorg.conf.new` по своему вкусу (или `XF86Config.new`, если вы работаете с XFree86). Откройте файл в текстовом редакторе, таком, как emacs(1) или ee(1). Сначала задайте частоты для монитора. Они обычно обозначаются как частоты горизонтальной и вертикальной синхронизации. Эти значения добавляются в файл `XF86Config.new` в раздел "Monitor":

    Section "Monitor"
            Identifier   "Monitor0"
            VendorName   "Monitor Vendor"
            ModelName    "Monitor Model"
            HorizSync    30-107
            VertRefresh  48-120
    EndSection

Ключевых слов HorizSync и VertRefresh может и не оказаться в файле конфигурации. Если их нет, то они должны быть добавлены, с указанием корректных значений горизонтальной частоты синхронизации после ключевого слова HorizSync и вертикальной частоты синхронизации после ключевого слова VertRefresh. В примере выше были введены частоты монитора настраиваемой системы.

X позволяет использовать возможности технологии DPMS (Energy Star) с поддерживающими её мониторами. Программа xset(1) управляет временными задержками и может явно задавать режимы ожидания, останова и выключения. Если вы хотите включить использование возможностей DPMS вашего монитора, вы должны добавить следующую строку в раздел, описывающий монитор:

    Option       "DPMS"

Пока файл конфигурации `xorg.conf.new` (или `XF86Config.new`) открыт в редакторе, выберите желаемые разрешение и глубину цвета, которые будут использоваться по умолчанию. Они задаются в разделе "Screen":

    Section "Screen"
            Identifier "Screen0"
            Device     "Card0"
            Monitor    "Monitor0"
            DefaultDepth 24
            SubSection "Display"
                    Viewport  0 0
                    Depth     24
                    Modes     "1024x768"
            EndSubSection
    EndSection

Ключевое слово DefaultDepth описывает глубину цвета, с которой будет работа по умолчанию. Это значение может быть переопределено при помощи параметра командной строки -depth для Xorg(1) (или XFree86(1)). Ключевое слово Modes описывает разрешение, с которым нужно работать при данной глубине цвета. Заметьте, что поддерживаются только те стандартные режимы VESA, что определены графическим оборудованием настраиваемой системы. В примере выше глубина цвета по умолчанию равна двадцати четырём битам на пиксел. При такой глубине цвета принимается разрешение в 1024 на 768 точек.

Наконец, запишите конфигурационный файл и протестируйте его при помощи тестового режима, описанного выше.

> Замечание: При решении проблем могут помочь лог файлы X11, в которых находится информация по каждому устройству, к которому подключен сервер X11. Лог файлам Xorg названия даются в формате `/var/log/Xorg.0.log` (лог файлам XFree86 названия даются в формате `XFree86.0.log`). Имена лог файлам могут даваться от `Xorg.0.log` до `Xorg.8.log` и так далее.

Если все в порядке, то конфигурационный файл нужно установить в общедоступное место, где его сможет найти Xorg(1) (или XFree86(1)). Обычно это `/etc/X11/xorg.conf` или `/usr/X11R6/etc/X11/xorg.conf` (для XFree86 это `/etc/X11/XF86Config` или `/usr/X11R6/etc/X11/XF86Config`).

    # cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Для XFree86:

    # cp XF86Config.new /etc/X11/XF86Config

Теперь процесс настройки X11 завершен. Для запуска XFree86 4.X посредством startx(1) установите порт `x11/wrapper`. В Xorg уже включен код wrapper, и установка его из порта не требуется. X11 можно также запустить через xdm(1).

> Замечание: Имеется также графический инструмент для настройки, xorgcfg(1) ( xf86cfg(1) для XFree86), который включён в дистрибутив X11. Он позволяет выполнить настройку в интерактивном режиме посредством выбора соответствующих драйверов и настроек. Эта программа может быть запущена в консоли командой `xorgcfg -textmode`. Для получения более полной информации обратитесь к странице справочной системы xorgcfg(1) или xf86cfg(1).

> Кроме того, существует программа настройки xorgconfig(1) ( xf86config(1) для XFree86), это консольная утилита, которая менее дружественна к пользователю, но может работать в ситуациях, в которых другие утилиты не работают.

## 5.4.3. Тонкие вопросы настройки

### 5.4.3.1. Конфигурирование при работе с графическими чипсетами Intel® i810

Конфигурирование при работе с интегрированными наборами микросхем Intel® i810 требует наличия `agpgart`, программного интерфейса AGP, посредством которого X11 будет управлять адаптером. Драйвер agp(4) присутствует в ядре `GENERIC` с момента выпуска 4.8-RELEASE и 5.0-RELEASE. Для предшествующих релизов вам нужно добавлять такую строку:

    device agp

в конфигурационный файл вашего ядра и перестраивать новое ядро. Однако вместо этого вы можете подгружать модуль ядра `agp.ko` автоматически во время загрузки системы при помощи loader(8). Для этого просто добавьте следующую строку в файл `/boot/loader.conf`:

    agp_load="YES"

Затем, в случае использования FreeBSD 4.X или более ранних её версий, для программного интерфейса должен быть создан файл устройств. Для создания файла устройств для AGP запустите MAKEDEV(8) в каталоге `/dev`:

    # cd /dev
    # sh MAKEDEV agpgart

> Замечание: Во FreeBSD 5.X и более поздних версиях будет использоваться devfs(5) для выделения файлов устройств в прозрачном режиме, поэтому шаг с MAKEDEV(8) не нужен.

Это позволит конфигурировать графическое оборудование точно так же, как и любой другой графический адаптер. Заметьте, что для систем, у которых драйвер agp(4) в ядро не вкомпилирован, попытка погрузить модуль с помощью kldload(8) окончится неудачно. Этот драйвер должен оказаться в ядре во время загрузки, либо вкомпилированным, либо подгруженным посредством `/boot/loader.conf`.

Если вы используете XFree86 4.1.0 (или более позднюю версию), и выдаются сообщения о неразрешённых ссылках типа fbPictureInit, попробуйте добавить такую строчку после Driver "i810" в конфигурационном файле X11:

    Option "NoDDC"

Пред. | Начало | След.
Установка X11 | Уровень выше | Использование шрифтов в X11

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.