Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 24. Сложные вопросы работы в сети | След.

# 24.9. IP по параллельному порту (PLIP)

PLIP позволяет нам работать с TCP/IP по параллельному порту. Это полезно для машин без сетевых адаптеров или для установки на лаптопы. В этом разделе мы обсудим:

- создание кабеля для параллельного порта (laplink).

- Соединение двух компьютеров посредством PLIP.

## 24.9.1. Создание параллельного кабеля

Вы можете приобрести кабель для параллельного порта в большинстве магазинов, торгующих комплектующими. Если вы его не найдете, или же просто хотите знать, как он делается, то следующая таблица поможет вам сделать такой кабель из обычного принтерного кабеля для параллельного порта.

Таблица 24-1. Распайка кабеля для параллельного порта для сетевой работы

A-name | A-End | B-End | Описание | Post/Bit
--- | --- | --- | --- | ---
DATA0 -ERROR | 2 15 | 15 2 | Data | 0/0x01 1/0x08
DATA1 +SLCT | 3 13 | 13 3 | Data | 0/0x02 1/0x10
DATA2 +PE | 4 12 | 12 4 | Data | 0/0x04 1/0x20
DATA3 -ACK | 5 10 | 10 5 | Strobe | 0/0x08 1/0x40
DATA4 BUSY | 6 11 | 11 6 | Data | 0/0x10 1/0x80
GND | 18-25 | 18-25 | GND | -

## 24.9.2. Настройка PLIP

Прежде всего вы должны найти laplink-кабель. Затем удостоверьтесь, что на обоих компьютерах в ядро включена поддержка драйвера lpt(4):

    # grep lp /var/run/dmesg.boot
    lpt0: <Printer> on ppbus0
    lpt0: Interrupt-driven port

Управление параллельным портом должно выполняться по прерываниям. Во FreeBSD 4.X в файле конфигурации ядра должна присутствовать строка, подобная следующей:

    device ppc0 at isa? irq 7

Во FreeBSD 5.X файл `/boot/device.hints` должен содержать следующие строки:

    hint.ppc.0.at="isa"
    hint.ppc.0.irq="7"

Затем проверьте, что файл конфигурации ядра имеет строку device plip, или загружен ли модуль ядра `plip.ko`. В обоих случаях интерфейс работы с сетью по параллельному порту должен присутствовать на момент прямого использования команды ifconfig(8). Во FreeBSD 4.X это должно быть примерно так:

    # ifconfig lp0
    lp0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500

а для FreeBSD 5.X:

    # ifconfig plip0
    plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500

> Замечание: Имя устройства, используемого для параллельного интерфейса, во FreeBSD 4.X (`lpX`) и FreeBSD 5.X (`plipX`).

Подключите кабель laplink к параллельным интерфейсам на обоих компьютерах.

Настройте параметры сетевого интерфейса с обеих сторон, работая как пользователь `root`. К примеру, если вы хотите соединить хост `host1`, на котором работает FreeBSD 4.X, с хостом `host2` под управлением FreeBSD 5.X:

                     host1 <-----> host2
    IP Address    10.0.0.1      10.0.0.2

Настройте интерфейс на машине `host1`, выполнив:

    # ifconfig plip0 10.0.0.1 10.0.0.2

Настройте интерфейс на машине `host2`, выполнив:

    # ifconfig lp0 10.0.0.2 10.0.0.1

Теперь вы должны получить работающее соединение. Пожалуйста, прочтите страницы руководства по lp(4) и lpt(4) для выяснения деталей.

Вы должны также добавить оба хоста в `/etc/hosts`:

    127.0.0.1               localhost.my.domain localhost
    10.0.0.1                host1.my.domain host1
    10.0.0.2                host2.my.domain

Чтобы проверить работу соединения, перейдите к каждому хосту и выполните тестирование соединения с другой машиной посредством команды ping. К примеру, на машине `host1`:

    # ifconfig lp0
    lp0: flags=8851<UP,POINTOPOINT,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
            inet 10.0.0.1 --> 10.0.0.2 netmask 0xff000000
    # netstat -r
    Routing tables

    Internet:
    Destination        Gateway          Flags     Refs     Use      Netif Expire
    host2              host1              UH          0       0       lp0
    # ping -c 4 host2
    PING host2 (10.0.0.2): 56 data bytes
    64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.774 ms
    64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.530 ms
    64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.556 ms
    64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.714 ms

    --- host2 ping statistics ---
    4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max/stddev = 2.530/2.643/2.774/0.103 ms

Пред. | Начало | След.
Даемон преобразования сетевых адресов (natd) | Уровень выше | IPv6

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.