Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 24. Сложные вопросы работы в сети | След.

# 24.3. Беспроводные сети

Текст предоставил Перевёл на русский язык Eric Anderson, Андрей Захватов.

## 24.3.1. Введение

Было бы весьма полезным иметь возможность использовать компьютер без хлопот, связанных с постоянно подключенным сетевым кабелем. FreeBSD может использоваться как клиент беспроводной сети, и даже в качестве ''точки доступа'' к ней.

## 24.3.2. Режимы работы беспроводной связи

Существуют два варианта конфигурации устройств беспроводного доступа 802.11: BSS и IBSS.

### 24.3.2.1. Режим BSS

Режим BSS является наиболее часто используемым. Режим BSS также называют режимом инфраструктуры. В этом режиме несколько точек доступа беспроводной сети подключаются к проводной сети передачи данных. Каждое беспроводная сеть имеет собственное имя. Это имя является идентификатором SSID сети.

Клиенты беспроводной сети подключаются к этим точкам доступа беспроводной сети. Стандарт IEEE 802.11 определяет протокол, используемый для связи в беспроводных сетях. Клиент сети беспроводного доступа может подключаться к некоторой сети, если задан её SSID. Клиент может также подключаться к любой сети, если SSID не задан.

### 24.3.2.2. Режим IBSS

Режим IBSS, также называемый ad-hoc, предназначен для соединений точка-точка. На самом деле существуют два типа режима ad-hoc. Один из них является режимом IBSS, называемый также режимом ad-hoc или IEEE ad-hoc. Этот режим определён стандартами IEEE 802.11. Второй режим называется демонстрационным режимом ad-hoc, или Lucent ad-hoc (или, иногда неправильно, режимом ad-hoc). Это старый, существовавший до появления 802.11, режим ad-hoc, и он должен использоваться только для старых сетей. В дальнейшем мы не будем рассматривать ни один из режимов ad-hoc.

## 24.3.3. Режим инфраструктуры

### 24.3.3.1. Точки доступа

Точки доступа представляют собой беспроводные сетевые устройства, позволяющие одному или большему количеству клиентов беспроводной сети использовать эти устройства в качестве центрального сетевого концентратора. При использовании точки доступа все клиенты работают через неё. Зачастую используются несколько точек доступа для полного покрытия беспроводной сетью некоторой зоны, такой, как дом, офис или парк.

Точки доступа обычно имеют несколько подключений к сети: адаптер беспроводной связи и один или большее количество сетевых ethernet-адаптеров для подключения к остальной части сети.

Точки доступа могут быть либо приобретены уже настроенными, либо вы можете создать собственную при помощи FreeBSD и поддерживаемого адаптера беспроводной связи. Несколько производителей выпускают точки беспроводного доступа и адаптеры беспроводной связи с различными возможностями.

### 24.3.3.2. Построение точки доступа с FreeBSD

#### 24.3.3.2.1. Требования

Для того, чтобы создать беспроводную точку доступа на FreeBSD, вам нужно иметь совместимый адаптер беспроводной связи. На данный момент поддерживаются адаптеры только на основе набора микросхем Prism. Вам также потребуется поддерживаемый FreeBSD адаптер проводной сети (найти такой будет нетрудно, FreeBSD поддерживает множество различных устройств). В этом руководстве мы будем полагать, что вы будете строить сетевой мост (bridge(4)) для пропуска всего трафика между устройством беспроводной связи и сетью, подключенной к обычному Ethernet-адаптеру.

Функциональность hostap, которая используется FreeBSD для организации точки доступа, работает лучше всего с некоторыми версиями микрокода. Адаптеры Prism 2 должны использовать микрокод версии 1.3.4 или более новый. Адаптеры Prism 2.5 и Prism 3 должны использовать микрокод версии 1.4.9. Более старые версии микрокода могут работать нормально, а могут и некорректно. В настоящее время единственным способом обновления адаптеров является использование утилит обновления для Windows®, которые можно получить у производителя ваших адаптеров.

#### 24.3.3.2.2. Настройка

Первым делом убедитесь, что ваша система распознаёт адаптер беспроводной связи:

    # ifconfig -a
    wi0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
            inet6 fe80::202:2dff:fe2d:c938%wi0 prefixlen 64 scopeid 0x7
            inet 0.0.0.0 netmask 0xff000000 broadcast 255.255.255.255
            ether 00:09:2d:2d:c9:50
            media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect (DS/2Mbps)
            status: no carrier
            ssid ""
            stationname "FreeBSD Wireless node"
            channel 10 authmode OPEN powersavemode OFF powersavesleep 100
            wepmode OFF weptxkey 1

На данном этапе не беспокойтесь о деталях, просто убедитесь, что выдаётся нечто, указывающее на установленный адаптер беспроводной связи. Если при этом у вас есть проблемы с недоступностью интерфейса беспроводной связи, и вы используете PC Card, то обратитесь к страницам справочной системы, описывающим pccardc(8) и pccardd(8) для получения более полной информации.

Теперь вам нужно загрузить модуль для подготовки той части FreeBSD, что отвечает за организацию сетевых мостов, для работы с точкой доступа. Для загрузки модуля bridge(4) просто выполните следующую команду:

    # kldload bridge

При загрузке модуля никаких сообщений об ошибках быть не должно. Если это всё же произошло, вам может потребоваться вкомпилировать код для модуля bridge(4) в ядро. В этом вам должен помочь раздел этого Руководства об организации сетевых мостов.

Теперь, когда вы завершили с той частью, что касается организации сетевого моста, нам нужно указать ядру FreeBSD, какие интерфейсы должны объединяться в сетевом мосте. Это мы делаем при помощи sysctl(8):

    # sysctl net.link.ether.bridge=1
    # sysctl net.link.ether.bridge_cfg="wi0,xl0"
    # sysctl net.inet.ip.forwarding=1

Во FreeBSD 5.2-RELEASE и последующих версиях нужно использовать вместо указанных следующие параметры:

    # sysctl net.link.ether.bridge.enable=1
    # sysctl net.link.ether.bridge.config="wi0,xl0"
    # sysctl net.inet.ip.forwarding=1

Теперь необходимо настроить адаптер беспроводной сети. Следующая команда заставит адаптер работать в режиме точки доступа:

    # ifconfig wi0 ssid my_net channel 11 media DS/11Mbps mediaopt hostap up stationname "FreeBSD AP"

Строчка ifconfig(8) активизирует интерфейс `wi0`, конфигурирует его SSID как my_net, а имя станции как FreeBSD AP. media DS/11Mbps переводит адаптер в режим 11Mbps и нужен только для того, чтобы сработал параметр mediaopt. Параметр mediaopt hostap переводит интерфейс в режим точки доступа. Параметр channel 11 задаёт использование канала 802.11b. Страница справки по команде wicontrol(8) перечисляет корректные значения каналов для ваших нужд.

Теперь у вас должна получиться полнофункциональная работающая точка доступа. Настоятельно советуем прочесть страницы справочной по wicontrol(8), ifconfig(8), и wi(4) для получения дополнительной информации.

Также полагаем, что вы прочтёте следующий раздел о шифровании.

#### 24.3.3.2.3. Информация о состоянии

После того, как точка доступа сконфигурирована и начала свою работу, операторам может понадобиться видеть клиентов, связанных с этой точкой. В любой момент оператор может набрать:

    # wicontrol -l
    1 station:
    00:09:b7:7b:9d:16  asid=04c0, flags=3<ASSOC,AUTH>, caps=1<ESS>, rates=f<1M,2M,5.5M,11M>, sig=38/15

Это показывает, что имеется одна связанная станция с перечисленными характеристиками. Выдаваемое значение сигнала должно использоваться только как сравнительный индикатор его силы. Его перевод в dBm или другие единицы измерения различаются в разных версиях микрокода.

### 24.3.3.3. Клиенты

Клиент в беспроводной сети представляет собой систему, которая обращается к точке доступа или непосредственно к другому клиенту.

Как правило, клиенты беспроводной сети имеют только один сетевой адаптер, а именно адаптер беспроводной сети.

Существует несколько различных способов конфигурации клиента беспроводной сети. Они основаны на различных режимах работы в беспроводной сети, обычно BSS (режим инфраструктуры, который требует точки доступа) или IBSS (ad-hoc или режим одноранговой сети). В нашем примере мы будем использовать самый популярный их них, режим BSS, для связи с точкой доступа.

#### 24.3.3.3.1. Требования

Существует только одно жёсткое условие для настройки FreeBSD в качестве клиента беспроводной сети. Вам нужен адаптер беспроводной связи, поддерживаемый FreeBSD.

#### 24.3.3.3.2. Конфигурация FreeBSD как клиента беспроводной сети

Перед тем, как подключиться к беспроводной сети, вам нужно будет узнать о ней несколько вещей. В этом примере мы подключаемся к сети, которая называется my_net, и шифрование в ней отключено.

> Замечание: В этом примере мы не используем шифрование, но это небезопасно. В следующем разделе вы узнаете, как её включить, почему это так важно, и почему некоторые технологии шифрования всё же не могут полностью обеспечить вашу информационную безопасность.

Удостоверьтесь, что ваш адаптер распознаётся во FreeBSD:

    # ifconfig -a
    wi0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
            inet6 fe80::202:2dff:fe2d:c938%wi0 prefixlen 64 scopeid 0x7
            inet 0.0.0.0 netmask 0xff000000 broadcast 255.255.255.255
            ether 00:09:2d:2d:c9:50
            media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect (DS/2Mbps)
            status: no carrier
            ssid ""
            stationname "FreeBSD Wireless node"
            channel 10 authmode OPEN powersavemode OFF powersavesleep 100
            wepmode OFF weptxkey 1

Теперь мы можем изменить настройки адаптера на те, что соответствуют нашей сети:

    # ifconfig wi0 inet 192.168.0.20 netmask 255.255.255.0 ssid my_net

Замените `192.168.0.20` и `255.255.255.0` на правильные IP-адрес и сетевую маску в вашей проводной сети. Запомните, что наша точка доступа выступает в роли моста для данных между беспроводной и проводной сетями, так что они будут доступны для других устройств, находящихся в сети, как будто они тоже находятся в проводной сети.

Как только вы это выполнили, то сможете получить ping от хостов в проводной сети, как будто вы подключены посредством обычных проводов.

Если вы столкнулись с проблемами при работе в беспроводной сети, удостоверьтесь, что вы ассоциированы (подключены) с точкой доступа:

    # ifconfig wi0

должна выдать некоторую информацию, и вы должны увидеть:

    status: associated

Если статус не будет соответствовать associated, это может значить, что вы оказались вне зоны досягаемости точки доступа, включили шифрование или, возможно, имеются проблемы с конфигурацией.

### 24.3.3.4. Шифрование

Шифрование в беспроводной сети имеет важное значение, потому что у вас нет больше возможности ограничить сеть хорошо защищённой областью. Данные вашей беспроводной сети вещаются по всей окрестности, так что любой заинтересовавшийся может их считать. Вот здесь используется шифрование. Шифруя данные, посылаемые в эфир, вы делаете их прямой перехват гораздо более сложным для всех любопытных.

Двумя наиболее широко применяемыми способами шифрации данных между вашим клиентом и точкой доступа являются WEP и ipsec(4).

#### 24.3.3.4.1. WEP

WEP является сокращением от Wired Equivalency Protocol (Протокол Соответствия Проводной сети). WEP является попыткой сделать беспроводные сети такими же надёжными и безопасными, как проводные. К сожалению, он был взломан и сравнительно легко поддаётся вскрытию. Это означает также, что он не тот протокол, на который следует опираться, когда речь идёт о шифровании критически важных данных.

Он лучше, чем ничего, так что используйте следующую команду для включения WEP в вашей новой точке доступа FreeBSD:

    # ifconfig wi0 inet up ssid my_net wepmode on wepkey 0x1234567890 media DS/11Mbps mediaopt hostap

Вы можете включить WEP на клиенте следующей командой:

    # ifconfig wi0 inet 192.168.0.20 netmask 255.255.255.0 ssid my_net wepmode on wepkey 0x1234567890

Отметьте, что вы должны заменить 0x1234567890 на более уникальный ключ.

#### 24.3.3.4.2. IPsec

ipsec(4) является гораздо более надёжным и мощным средством шифрования данных в сети. Этот метод определённо является предпочтительным для шифрования данных в беспроводной сети. Более детально ознакомиться с безопасностью и применением ipsec(4) вы можете в разделе об IPsec этого Руководства.

### 24.3.3.5. Утилиты

Имеется несколько утилит, которые можно использовать для настройки и отладки вашей беспроводной сети, и здесь мы попытаемся описать некоторые из них и что они могут делать.

#### 24.3.3.5.1. Пакет bsd-airtools

Пакет bsd-airtools представляет собой полный набор инструментов, включая инструменты для проверки беспроводной сети на предмет взлома WEP-ключа, обнаружения точки доступа и тому подобное.

Утилиты bsd-airtools можно установить из порта `net/bsd-airtools`. Информацию об установке портов можно найти в Главе Гл. 4 этого Руководства.

Программа `dstumbler` является инструментом, предназначенным для обнаружения точки доступа и выдачи отношения уровня сигнала к шуму. Если у вас с трудом получается запустить точку доступа, `dstumbler` может помочь вам начать.

Для тестирования информационной безопасности вашей беспроводной сети, вы можете воспользоваться набором ''dweputils'' (`dwepcrack`, `dwepdump` и `dwepkeygen`), который может помочь понять, является ли WEP подходящим решением для обеспечения ваших потребностей в информационной безопасности.

#### 24.3.3.5.2. Утилиты `wicontrol`, `ancontrol` и `raycontrol`

Это инструменты, которые могут быть использованы для управления поведением адаптера беспроводной связи в сети. В примере выше мы выбирали wicontrol(8), так как нашим адаптером беспроводной сети был интерфейс `wi0`. Если у вас установлено устройство беспроводного доступа от Cisco, этим интерфейсом будет `an0`, и тогда вы будете использовать ancontrol(8).

#### 24.3.3.5.3. Команда `ifconfig`

Команда ifconfig(8) может использоваться для установки многих из тех параметров, что задаёт wicontrol(8), однако работа с некоторыми параметрами в ней отсутствует. Обратитесь к ifconfig(8) для выяснения параметров и опций командной строки.

### 24.3.3.6. Поддерживаемые адаптеры

#### 24.3.3.6.1. Точки доступа

Единственными адаптерами, которые на данный момент поддерживаются в режиме BSS (как точка доступа), являются те устройства, что сделаны на основе набора микросхем Prism 2, 2.5 или 3). Полный список можно увидеть в wi(4).

#### 24.3.3.6.2. Клиенты 802.11b

Практически все адаптеры беспроводной связи 802.11b на данный момент во FreeBSD поддерживаются. Большинство адаптеров, построенных на основе Prism, Spectrum24, Hermes, Aironet и Raylink, будут работать в качестве адаптера беспроводной сети в режиме IBSS (ad-hoc, одноранговая сеть и BSS).

#### 24.3.3.6.3. Клиенты 802.11a и 802.11g

Драйвер устройства ath(4) поддерживает 802.11a и 802.11g. Если ваша карта основана на чипсете Atheros, вы можете использовать этот драйвер.

К сожалению, все еще много производителей, не предоставляющих схематику своих драйверов сообществу open source, поскольку эта информация считается торговым секретом. Следовательно, у разработчиков FreeBSD и других операционных систем остается два варианта: разработать драйверы долгим и сложным методом обратного инжиниринга, или использовать существующие драйверы для платформ Microsoft® Windows. Большинство разработчиков FreeBSD выбрали второй способ.

Благодаря усилиям Билла Паула (wpaul), начиная с FreeBSD 5.3-RELEASE существует ''прозрачная'' поддержка Network Driver Interface Specification (NDIS). FreeBSD NDISulator (известный также как Project Evil) преобразует бинарный драйвер Windows так, что он работает так же как и в Windows. Эта возможность все еще относительно новая, но в большинстве тестов она работает адекватно.

Для использования NDISulator потребуются три вещи:

1. Исходные тексты ядра

2. Бинарный драйвер Windows XP (расширение `.SYS`)

3. Файл конфигурации бинарного драйвера Windows XP (расширение `.INF`)

Вам может потребоваться компиляция драйвера оболочки мини порта ndis(4). Под `root`:

    # cd /usr/src/sys/modules/ndis
    # make && make install

Определите местоположение файлов для вашей карты. Обычно их можно найти на входящем в комплект CD или на веб сайте поставщика. В нашем примере используются файлы `W32DRIVER.SYS` и `W32DRIVER.INF`.

Следующий шаг это компиляция бинарного драйвера в загружаемый модуль ядра. Чтобы сделать это, сначала зайдите в каталог модуля `if_ndis` и с правами `root` скопируйте туда драйверы Windows:

    # cd /usr/src/sys/modules/if_ndis
    # cp /path/to/driver/W32DRIVER.SYS ./
    # cp /path/to/driver/W32DRIVER.INF ./

Теперь используйте утилиту `ndiscvt` для создания заголовка определения драйвера `ndis_driver_data.h` перед сборкой модуля:

    # ndiscvt -i W32DRIVER.INF -s W32DRIVER.SYS -o ndis_driver_data.h

Параметры -i и -s задают соответственно файл настройки и бинарный файл. Мы используем параметр -o ndis_driver_data.h, поскольку `Makefile` при создании модуля будет обращаться именно к этому файлу.

> Замечание: Некоторым драйверам Windows для работы требуются дополнительные файлы. Вы можете включить их параметром `ndiscvt` -f. Обратитесь к странице справочной системы ndiscvt(8) за дополнительной информацией.

Наконец, соберите и установите модуль драйвера:

    # make && make install

Для использования драйвера необходимо загрузить соответствующие модули:

    # kldload ndis
    # kldload if_ndis

Первая команда загружает оболочку драйвера минипорта NDIS, вторая загружает собственно сетевой интерфейс. Проверьте dmesg(8) на предмет ошибок загрузки. Если все прошло хорошо, вывод должен быть примерно таким:

    ndis0: <Wireless-G PCI Adapter> mem 0xf4100000-0xf4101fff irq 3 at device 8.0 on pci1
    ndis0: NDIS API version: 5.0
    ndis0: Ethernet address: 0a:b1:2c:d3:4e:f5
    ndis0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
    ndis0: 11g rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps

Начиная с этого момента вы можете использовать устройство `ndis0` как любое другое беспроводное устройство (например, `wi0`); в этой ситуации применима информация, приведенная в начале этой главы.

Пред. | Начало | След.
Сетевые шлюзы и маршруты | Уровень выше | Bluetooth

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.