Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 14. Безопасность | След.

# 14.10. OpenSSL

Написал: Tom Rhodes.

Одной из программ, требующих особого внимания пользователей, является набор программ OpenSSL, включенный в FreeBSD. OpenSSL предоставляет уровень шифрования поверх обычных уровней соединения; следовательно, он может быть использован многими сетевыми приложениями и сервисами.

OpenSSL может использоваться для шифрования соединений почтовых клиентов, транзакций через интернет, например для кредитных карт, и многого другого. Многие порты, такие как `www/apache13-ssl` и `mail/sylpheed-claws` собираются с OpenSSL.

> Замечание: В большинстве случаев в коллекции портов собирается порт `security/openssl`, если только переменная `WITH_OPENSSL_BASE` не установлена явно в ''yes''.

Версия OpenSSL, включаемая в FreeBSD, поддерживает сетевые протоколы безопасности Secure Sockets Layer v2/v3 (SSLv2/SSLv3), Transport Layer Security v1 (TLSv1) и может быть использована в качестве основной криптографической библиотеки для приложений.

> Замечание: Хотя OpenSSL поддерживает алгоритм IDEA, по умолчанию он отключен из-за патентных ограничений Соединенных Штатов. Для его использования необходимо ознакомиться с лицензией, и, если ограничения приемлемы, установить в `make.conf` переменную `MAKE_IDEA`.

Возможно наиболее часто OpenSSL используется для предоставления сертификатов программным пакетам. Эти сертификаты подтверждают, что данные компании или частного лица верны и не подделаны. Если рассматриваемый сертификат не был проверен одним из нескольких Certificate Authorities (CA), обычно выводится предупреждение. Certificate Authority это компания, такая как VeriSign, которая подписывает сертификаты для подтверждения данных частных лиц или компаний. Эта процедура не бесплатна и не является абсолютно необходимой для использования сертификатов; однако может успокоить некоторых особо осторожных пользователей.

## 14.10.1. Генерирование сертификатов

Для генерирования сертификатов доступна следующая команда:

    # openssl req -new -nodes -out req.pem -keyout cert.pem
    Generating a 1024 bit RSA private key
    ................++++++
    .......................................++++++
    writing new private key to 'cert.pem'
    -----
    You are about to be asked to enter information that will be incorporated
    into your certificate request.
    What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
    There are quite a few fields but you can leave some blank
    For some fields there will be a default value,
    If you enter '.', the field will be left blank.
    -----
    Country Name (2 letter code) [AU]:US
    State or Province Name (full name) [Some-State]:PA
    Locality Name (eg, city) []:Pittsburgh
    Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:My Company
    Organizational Unit Name (eg, section) []:Systems Administrator
    Common Name (eg, YOUR name) []:localhost.example.org
    Email Address []:trhodes@FreeBSD.org

    Please enter the following 'extra' attributes
    to be sent with your certificate request
    A challenge password []:SOME PASSWORD
    An optional company name []:Another Name

Ввод после приглашения ''Common Name'' содержит имя домена. Здесь вводится имя сервера для верификации; помещение в это поле чего-либо кроме этого имени приведет к созданию бесполезного сертификата. Доступны и другие параметры, например срок действия, альтернативные алгоритмы шифрования и т.д. Полный список находится на странице справочного руководства openssl(1).

Файл `cert.pem` должен находиться в каталоге, из которого была выполнена вышеупомянутая команда. Этот сертификат может быть отправлен одному из многих CA для подписи.

Когда подпись CA не требуется, может быть создан самоподписанный сертификат. Сначала создайте ключ CA:

    # openssl gendsa -des3 -out \
    myca.key 1024

Используйте этот ключ при создании сертификата:

    # openssl req -new -x509 -days 365 -key \
    myca.key -out new.crt

В каталоге должно появиться два новых файла: подпись сертификата, `myca.key` и сам сертификат, `new.crt`. Они должны быть помещены в каталог, доступный для чтения только `root`, желательно внутри `/etc`. Права на каталог можно изменить `chmod` с параметрами 0600.

## 14.10.2. Использование сертификатов, пример

Итак, что могут сделать эти файлы? Хорошим применением может стать шифрование соединений для Sendmail MTA. Это сделает ненужным использование простой текстовой аутентификации для тех, кто отправляет почту через локальный MTA.

> Замечание: Это не лучшее из возможных использований, поскольку некоторые MUA выдадут ошибку, если сертификат не установлен локально. Обратитесь к поставляемой с программой документации за информацией по установке сертификата.

Следующие строки должны быть помещены в локальный файл `.mc`:

    dnl SSL Options
    define(`confCACERT_PATH',`/etc/certs')dnl
    define(`confCACERT',`/etc/certs/new.crt')dnl
    define(`confSERVER_CERT',`/etc/certs/new.crt')dnl
    define(`confSERVER_KEY',`/etc/certs/myca.key')dnl
    define(`confTLS_SRV_OPTIONS', `V')dnl

Где `/etc/certs/` это каталог для локального хранения сертификата и ключей. После настройки необходимо собрать локальный файл `.cf`. Это легко сделать, набрав `make` install в каталоге `/etc/mail`. Затем выполните команду `make` restart, которая должна запустить даемон Sendmail.

Если все пройдет нормально, в файле `/var/log/maillog` не появятся сообщения об ошибках и запустится процесс Sendmail.

Для проведения простого теста подключитесь к почтовому серверу программой telnet(1):

    # telnet example.com 25
    Trying 192.0.34.166...
    Connected to example.com.
    Escape character is '^]'.
    220 example.com ESMTP Sendmail 8.12.10/8.12.10; Tue, 31 Aug 2004 03:41:22 -0400 (EDT)
    ehlo example.com
    250-example.com Hello example.com [192.0.34.166], pleased to meet you
    250-ENHANCEDSTATUSCODES
    250-PIPELINING
    250-8BITMIME
    250-SIZE
    250-DSN
    250-ETRN
    250-AUTH LOGIN PLAIN
    250-STARTTLS
    250-DELIVERBY
    250 HELP
    quit
    221 2.0.0 example.com closing connection
    Connection closed by foreign host.

Если в выводе появилась строка ''STARTTLS'', все работает правильно.

Пред. | Начало | След.
Межсетевые экраны | Уровень выше | VPN через IPsec

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.