Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 21. PPP и SLIP | След.

# 21.3. PPP уровня ядра

Части документа первоначально предоставили Gennady B. Sorokopud, Robert Huff.

## 21.3.1. Настройка PPP уровня ядра

Перед началом настройки PPP на вашем компьютере, убедитесь, что `pppd` находится в `/usr/sbin` и каталог `/etc/ppp` существует.

`pppd` может работать в двух режимах:

1. В качестве ''клиента'' -- когда вы хотите подключить компьютер к внешнему миру через последовательное соединение PPP или модемную линию.

2. В качестве ''сервера'' -- когда компьютер подключен к сети и используется для подключения других компьютеров через PPP.

В обеих случаях вам потребуется настроить файл параметров (`/etc/ppp/options` или `~/.ppprc` если на вашем компьютере более одного пользователя работают с PPP).

Вам потребуется также программа для модемных/последовательных линий (предпочтительно `comms/kermit`) для дозвона и установки соединения с удаленным хостом.

## 21.3.2. Использование `pppd` в качестве клиента

Основано на информации, предоставленной Trev Roydhouse.

Для подключения к линии PPP терминального сервера Cisco может использоваться следующий файл `/etc/ppp/options`.

    crtscts     # enable hardware flow control
    modem           # modem control line
    noipdefault     # remote PPP server must supply your IP address
                    # if the remote host does not send your IP during IPCP
                    # negotiation, remove this option
    passive         # wait for LCP packets
    domain ppp.foo.com      # put your domain name here

    :<remote_ip>    # put the IP of remote PPP host here
                    # it will be used to route packets via PPP link
                    # if you didn't specified the noipdefault option
                    # change this line to <local_ip>:<remote_ip>

    defaultroute    # put this if you want that PPP server will be your
                    # default router

Для подключения:

1. Дозвонитесь на удаленный хост, используя kermit (или любую другую модемную программу), и введите ваше имя пользователя и пароль (или те данные, которые требуются для установления PPP соединения с удаленным хостом).

2. Выйдите из kermit (без обрыва соединения).

3. Введите следующее:

       # /usr/src/usr.sbin/pppd.new/pppd /dev/tty01 19200

   Убедитесь, что выбраны подходящая скорость и правильное имя устройства.

Теперь ваш компьютер подключен по PPP. Если соединение не состоялось, вы можете добавить параметр debug к файлу `/etc/ppp/options`, и отследить проблему по сообщениям на консоли.

Следующий скрипт `/etc/ppp/pppup` проведет все 3 стадии в автоматическом режиме:

    #!/bin/sh
    ps ax |grep pppd |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep pppd |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
            kill ${pid}
    fi
    ps ax |grep kermit |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep kermit |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
            kill -9 ${pid}
    fi

    ifconfig ppp0 down
    ifconfig ppp0 delete

    kermit -y /etc/ppp/kermit.dial
    pppd /dev/tty01 19200

`/etc/ppp/kermit.dial` это скрипт kermit, который дозванивается до удаленного хоста и проходит необходимую авторизацию (пример такого скрипта находится в конце этого раздела).

Используйте следующий скрипт `/etc/ppp/pppdown` для отключения от PPP линии:

    #!/bin/sh
    pid=`ps ax |grep pppd |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ X${pid} != "X" ] ; then
            echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
            kill -TERM ${pid}
    fi

    ps ax |grep kermit |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep kermit |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
            kill -9 ${pid}
    fi

    /sbin/ifconfig ppp0 down
    /sbin/ifconfig ppp0 delete
    kermit -y /etc/ppp/kermit.hup
    /etc/ppp/ppptest

Проверьте, запущен ли еще `pppd`, выполнив `/usr/etc/ppp/ppptest`, который выглядит примерно так:

    #!/bin/sh
    pid=`ps ax| grep pppd |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ X${pid} != "X" ] ; then
            echo 'pppd running: PID=' ${pid-NONE}
    else
            echo 'No pppd running.'
    fi
    set -x
    netstat -n -I ppp0
    ifconfig ppp0

Для обрыва соединения, выполните `/etc/ppp/kermit.hup`, который должен содержать:

    set line /dev/tty01    ; put your modem device here
    set speed 19200
    set file type binary
    set file names literal
    set win 8
    set rec pack 1024
    set send pack 1024
    set block 3
    set term bytesize 8
    set command bytesize 8
    set flow none

    pau 1
    out +++
    inp 5 OK
    out ATH0\13
    echo \13
    exit

Существует альтернативный метод, использующий `chat` вместо `kermit`:

Для установления соединения `pppd`достаточно двух файлов.

`/etc/ppp/options`:

    /dev/cuaa1 115200

    crtscts     # enable hardware flow control
    modem       # modem control line
    connect "/usr/bin/chat -f /etc/ppp/login.chat.script"
    noipdefault # remote PPP serve must supply your IP address
                # if the remote host doesn't send your IP during
                    # IPCP negotiation, remove this option
    passive         # wait for LCP packets
    domain <your.domain>  # put your domain name here

    :       # put the IP of remote PPP host here
                # it will be used to route packets via PPP link
                    # if you didn't specified the noipdefault option
                    # change this line to <local_ip>:<remote_ip>

    defaultroute    # put this if you want that PPP server will be
                # your default router

`/etc/ppp/login.chat.script`:

> Замечание: Все это может быть расположено на одной строке.

    ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' "" AT OK ATDT<phone.number>
      CONNECT "" TIMEOUT 10 ogin:-\\r-ogin: <login-id>
      TIMEOUT 5 sword: <password>

Как только эти файлы будут созданы и отредактированы, необходимо только запустить `pppd`, вот так:

    # pppd

## 21.3.3. Использование `pppd` в качестве сервера

`/etc/ppp/options` должен содержать примерно следующее:

    crtscts                         # Hardware flow control
    netmask 255.255.255.0           # netmask (not required)
    192.114.208.20:192.114.208.165  # IP's of local and remote hosts
                                    # local ip must be different from one
                                    # you assigned to the Ethernet (or other)
                                    # interface on your machine.
                                    # remote IP is IP address that will be
                                    # assigned to the remote machine
    domain ppp.foo.com              # your domain
    passive                         # wait for LCP
    modem                           # modem line

Следующий скрипт `/etc/ppp/pppserv` укажет pppd работать в качестве сервера:

    #!/bin/sh
    ps ax |grep pppd |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep pppd |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
            kill ${pid}
    fi
    ps ax |grep kermit |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep kermit |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
            kill -9 ${pid}
    fi

    # reset ppp interface
    ifconfig ppp0 down
    ifconfig ppp0 delete

    # enable autoanswer mode
    kermit -y /etc/ppp/kermit.ans

    # run ppp
    pppd /dev/tty01 19200

Используйте этот скрипт `/etc/ppp/pppservdown` для остановки сервера:

    #!/bin/sh
    ps ax |grep pppd |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep pppd |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
            kill ${pid}
    fi
    ps ax |grep kermit |grep -v grep
    pid=`ps ax |grep kermit |grep -v grep|awk '{print $1;}'`
    if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
            echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
            kill -9 ${pid}
    fi
    ifconfig ppp0 down
    ifconfig ppp0 delete

    kermit -y /etc/ppp/kermit.noans

Следующий kermit скрипт (`/etc/ppp/kermit.ans`) включит/отключит режим ответа модема на входящие звонки. Он должен выглядеть примерно так:

    set line /dev/tty01
    set speed 19200
    set file type binary
    set file names literal
    set win 8
    set rec pack 1024
    set send pack 1024
    set block 3
    set term bytesize 8
    set command bytesize 8
    set flow none

    pau 1
    out +++
    inp 5 OK
    out ATH0\13
    inp 5 OK
    echo \13
    out ATS0=1\13   ; change this to out ATS0=0\13 if you want to disable
                    ; autoanswer mode
    inp 5 OK
    echo \13
    exit

Скрипт, называющийся `/etc/ppp/kermit.dial`, используется для дозвона и аутентификации на удаленном хосте. Вам потребуется приспособить его под собственные нужды. Поместите ваш логин и пароль в этот скрипт; вам также потребуется изменить операторы input в зависимости от ответов от модема и удаленного хоста.

    ;
    ; put the com line attached to the modem here:
    ;
    set line /dev/tty01
    ;
    ; put the modem speed here:
    ;
    set speed 19200
    set file type binary            ; full 8 bit file xfer
    set file names literal
    set win 8
    set rec pack 1024
    set send pack 1024
    set block 3
    set term bytesize 8
    set command bytesize 8
    set flow none
    set modem hayes
    set dial hangup off
    set carrier auto                ; Then SET CARRIER if necessary,
    set dial display on             ; Then SET DIAL if necessary,
    set input echo on
    set input timeout proceed
    set input case ignore
    def \%x 0                       ; login prompt counter
    goto slhup

    :slcmd                          ; put the modem in command mode
    echo Put the modem in command mode.
    clear                           ; Clear unread characters from input buffer
    pause 1
    output +++                      ; hayes escape sequence
    input 1 OK\13\10                ; wait for OK
    if success goto slhup
    output \13
    pause 1
    output at\13
    input 1 OK\13\10
    if fail goto slcmd              ; if modem doesn't answer OK, try again

    :slhup                          ; hang up the phone
    clear                           ; Clear unread characters from input buffer
    pause 1
    echo Hanging up the phone.
    output ath0\13                  ; hayes command for on hook
    input 2 OK\13\10
    if fail goto slcmd              ; if no OK answer, put modem in command mode

    :sldial                         ; dial the number
    pause 1
    echo Dialing.
    output atdt9,550311\13\10               ; put phone number here
    assign \%x 0                    ; zero the time counter

    :look
    clear                           ; Clear unread characters from input buffer
    increment \%x                   ; Count the seconds
    input 1 {CONNECT }
    if success goto sllogin
    reinput 1 {NO CARRIER\13\10}
    if success goto sldial
    reinput 1 {NO DIALTONE\13\10}
    if success goto slnodial
    reinput 1 {\255}
    if success goto slhup
    reinput 1 {\127}
    if success goto slhup
    if < \%x 60 goto look
    else goto slhup

    :sllogin                        ; login
    assign \%x 0                    ; zero the time counter
    pause 1
    echo Looking for login prompt.

    :slloop
    increment \%x                   ; Count the seconds
    clear                           ; Clear unread characters from input buffer
    output \13
    ;
    ; put your expected login prompt here:
    ;
    input 1 {Username: }
    if success goto sluid
    reinput 1 {\255}
    if success goto slhup
    reinput 1 {\127}
    if success goto slhup
    if < \%x 10 goto slloop         ; try 10 times to get a login prompt
    else goto slhup                 ; hang up and start again if 10 failures

    :sluid
    ;
    ; put your userid here:
    ;
    output ppp-login\13
    input 1 {Password: }
    ;
    ; put your password here:
    ;
    output ppp-password\13
    input 1 {Entering SLIP mode.}
    echo
    quit

    :slnodial
    echo \7No dialtone.  Check the telephone line!\7
    exit 1

    ; local variables:
    ; mode: csh
    ; comment-start: "; "
    ; comment-start-skip: "; "
    ; end:

Пред. | Начало | След.
PPP уровня пользователя | Уровень выше | Решение проблем с соединениями PPP

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.