Руководство FreeBSD
Пред. | Глава 11. Настройка и оптимизация | След.

# 11.14. Увеличение объема подкачки

Вне зависимости от того, что вы планировали, иногда система ведет себя неожиданно. Если вам потребовался дополнительный объем подкачки, его довольно просто добавить. Есть три способа увеличения объема подкачки: добавить новый жесткий диск, включить подкачку по NFS, или создать файл подкачки на существующем разделе.

## 11.14.1. Подкачка на новом жестком диске

Лучший способ добавить подкачку, конечно, использовать еще один жесткий диск. Вы можете сделать это в любой момент. Если такой способ подходит, прочтите еще раз информацию по пространству подкачки в Разд. 11.2 Руководства, где рассказывается о наилучшем способе организации раздела подкачки.

## 11.14.2. Подкачка через NFS

Подкачка через NFS рекомендуется только в том случае, если в системе отсутствует жесткий диск. Подкачка через NFS медленна и неэффективна в версиях FreeBSD до 4.X. Она довольно быстра и эффективна в 4.0-RELEASE и выше. Но даже в новых версиях FreeBSD, подкачка через NFS ограничена скоростью сетевого подключения и к тому же дополнительно нагружает NFS сервер.

## 11.14.3. Файлы подкачки

Вы можете создать файл определенного размера и использовать его как файл подкачки. В нашем примере будет использован файл `/usr/swap0` размером 64MB. Конечно, вы можете использовать любое имя.

Пример 11-1. Создание файла подкачки в FreeBSD 4.X

1. Убедитесь, что ядре включен драйвер vnode. Он не включен в последних версиях `GENERIC`.

       pseudo-device   vn 1   #Vnode driver (turns a file into a device)

2. Создайте устройство vn:

       # cd /dev
       # sh MAKEDEV vn0

3. Создайте файл подкачки (`/usr/swap0`):

       # dd if=/dev/zero of=/usr/swap0 bs=1024k count=64

4. Установите подходящие права на (`/usr/swap0`):

       # chmod 0600 /usr/swap0

5. Включите файл подкачки в `/etc/rc.conf`:

       swapfile="/usr/swap0"   # Set to name of swapfile if aux swapfile desired.

6. Перегрузите компьютер, или для включения подкачки прямо сейчас выполните:

       # vnconfig -e /dev/vn0b /usr/swap0 swap

Пример 11-2. Создание файла подкачки в FreeBSD 5.X

1. Убедитесь, что в файле настройки ядра присутствует драйвер виртуального диска (md(4)). Он есть в ядре `GENERIC`.

       device   md   # Memory "disks"

2. Создайте файл подкачки (`/usr/swap0`):

       # dd if=/dev/zero of=/usr/swap0 bs=1024k count=64

3. Установите подходящие права на (`/usr/swap0`):

       # chmod 0600 /usr/swap0

4. Включите файл подкачки в `/etc/rc.conf`:

       swapfile="/usr/swap0"   # Set to name of swapfile if aux swapfile desired.

5. Перегрузите компьютер или для включения подкачки прямо сейчас введите:

       # mdconfig -a -t vnode -f /usr/swap0 -u 0 && swapon /dev/md0

Пред. | Начало | След.
Изменение ограничений, накладываемых ядром | Уровень выше | Управление питанием и ресурсами

Этот, и другие документы, могут быть скачаны с ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

По вопросам связанными с FreeBSD, прочитайте документацию прежде чем писать в <questions@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с этой документацией, пишите <doc@FreeBSD.org>.
По вопросам связанным с русским переводом документации, пишите в рассылку <frdp@FreeBSD.org.ua>.
Информация по подписке на эту рассылку находится на сайте проекта перевода.